Проект «Обеліск пам’яті»

|  |
| --- |
| **Технічні, якісні та кількісні вимоги до товару** |
| Тротуарный бордюр — метровый тротуарный бордюр купить в интернет ...**Бордюр тротуарний – 100шт.**Габарити (Д\*Ш\*В), см: 1000 \*200\*80Вага: 1шт-35 кг. Матеріал: каміньКолір сірий |
| **Світодіодний вуличний консольний світильник з линзою 100W BRODWAY- 6 шт.**103_catalogc2ea3616579dd1e8b9ef40783d8b061f42d998f1.1200x1000w.jpgТип виробу - вуличний світильник.Потужність 100 Вт. Ступінь захисту IP 65.Клас енергоефективності - А +.Кут розсіювання світла - 145 ° / 45 °.Напруга живлення - 180-265 В. Світловий потік - 9000 Лм.Колір корпусу чорний. |
| **Лавочка вулична 2м., з спинкою та поручнями для бетонування – 6 шт.**Довжина 2 м.п., зі спинкою і поручнями, для бетонування. Вага : до 15 кгКаркас труба 40х20х2, лист 3,0 ммБрус, товщина 50х50 мм, фрезерований, покритий морилкою, лаком, шлифован, 2й шар лаку.14-300x225.jpgКолір чорний та сосна. |
| **714118.pngУрна вулична стаціонарна 17л. – 2 шт**Габарити (Д\*Ш\*В), см: 1200\*15\*1200D=234 мм (ширина) H=700 мм (висота ніжки) h=370 мм (висота урни)Вид - стаціонарна вулична. Матеріал – сталь. Обсяг, л – 17. Колір зелений. |
| 3419_catalogd50.300x180.png**Кронштейн для консольного світильника – 6 шт.**Кронштейн для світильника КБУ-С d = 50мм - універсальний кронштейн. Призначений для кріплення вуличних світильників до стін і опор будь-якого типу. НЕЛЬ "ТРОПИГРОВАЯ ПАНЕЛ |
| Стрейч пленка 20 мкм - 500 мм × 1,7 кг - черный / 230 м**Плівка будівельна 60мк. 50метрів**Габарити (Д\*Ш), м: 50\*3Вага: до 15кг. Колір чорний.  |
| **Гранотсев с доставкой по Харькову и области., цена 550 грн./куб.м ...Гранотсів (фракція 0\*5мм) куб. -- 10 кубів**Габарити (фракція 0\*5мм)Вага: до 7тон.Колір сіро-білий |
| Цемент М-400 Ивано-Франковск Заводская тара (50 кг.) в Харькове по ...**Цемент М-400 (50кг.) – 11шт.**Габарити (Д\*Ш\*В), см 630\*500\*110Вага: 550кг.Колір сірий |